镇江高新区“双高协同”企业创新需求表（第二批）
	企业名称
	江苏镇扬交通科技有限公司

	联系人
	王大祥
	职务
	副经理（主持工作）

	电子邮箱
	644419410@qq.com
	电话
	17788351699

	产业集群
	□高端装备制造 □生命健康 ☑数字经济
□新材料 □其他

	重点产业
	□航空航天（含低空经济）  □汽车及零部件（新能源汽车）
□新型电力（新能源）装备（含新型储能与氢能） 
□医疗器械和生物医药      ☑船舶海工装备
□高性能材料              □智能农机装备     
☑新一代信息技术（含人工智能、具身智能和智能终端、脑机接口）
□视觉光学                □其他

	主营产品
	汽车渡运；机电智能化；交安（水运）安全科技产品研发

	
	

	项目总投入
（万元）
	60

	技术需求情况说明
	应用场景
	该装置主要应用于长江等内河狭窄水道，针对我司船舶在横渡长江等横越航道操作中，与顺航道行驶船舶形成交叉相遇态势的场景，通过实时同步分析雷达探测到的目标船运动轨迹与VHF甚高频通信语音内容，自动核验两船在进入碰撞风险窗口期前是否按避碰规则完成了高频沟通与避让约定，既可作为事中提醒驾驶员“沟通缺失”的主动安全预警工具，也能为事后判定水上交通事故责任提供客观的“听觉-视觉”关联证据。


	
	研究内容
	本研究内容主要围绕多源感知数据的时空同步、语义理解与逻辑关联展开，重点解决在长江复杂环境下，如何将船用雷达探测到的目标船运动轨迹与高频声音采集装置录制的语音流在统一时间基准下进行毫秒级对齐，并利用语音识别与自然语言处理技术，从嘈杂背景中准确提取船名、方位描述及避让约定等关键语义信息；在此基础上，构建基于碰撞风险窗口期的“听见-看见”关联模型，通过分析雷达轨迹与高频通话的时间序列匹配度，建立双方船舶在相遇前是否完成有效沟通的自动判定机制，最终实现对横越场景下高频互动行为的智能化检测与合规性分析。
同时，我司拟在船舶上部署满足性能指标要求的雷达设备，用于精准探测目标船舶的矢量信息。

	
	关键
技术指标
	1.VHF采集要求接收灵敏度优于-107 dBm，驾驶室噪声环境下信噪比不低于20 dB，非标准普通话关键词识别准确率≥90%。2.雷达要求探测距离≥3KM；数据更新率≤2.5秒/次，稳定跟踪≥100个目标，距离精度≤30米、方位精度≤0.5度，具备杂波抑制能力，（具备CCS认证为优）保障200米内近距离稳定跟踪。3.时空同步要求基于GPS/北斗授时误差≤100毫秒；两船距离3海里内且高频存在明确船名时，自动匹配成功率≥95%，碰撞风险到报警输出延迟≤5秒。

	技术需求类别
	☑新产品研发 □产品升级换代 □生产线技术改造
□制造工艺改进 □制造装备改进 □其他

	意向合作方式
	□技术转让 □技术开发 ☑技术咨询 ☑技术服务 
□技术入股 □人才培养 ☑共建载体 □其他

	需求所处阶段
	☑研制 □试生产 □小批量生产 □批量生产 □其他
	意向合作院校
	航海技术相关院校
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