附件
镇江高新区“双高协同”企业创新需求表（第二批）
	企业名称
	镇江艾孚科技有限公司

	联系人
	钱玉莹
	职务
	研发主管

	电子邮箱
	231870589@qq.com
	电话
	17851009196

	产业集群
	☑高端装备制造 □生命健康 □数字经济
□新材料 □其他

	重点产业
	☑航空航天（含低空经济）  □汽车及零部件（新能源汽车）
□新型电力（新能源）装备（含新型储能与氢能） 
□医疗器械和生物医药      □船舶海工装备
□高性能材料              □智能农机装备     
□新一代信息技术（含人工智能、具身智能和智能终端、脑机接口）
□视觉光学                □其他

	主营产品
	针对 eVTOL、无人机、跨介质飞行器等载体的高效低噪螺旋桨

	
	

	技术需求名称
	无人机高效低噪螺旋桨关键技术

	项目总投入
（万元）
	500万元

	技术需求情况说明
	应用场景
	（主要阐述通过项目的解决，可实现的场景应用）
随着低空经济与通用航空产业的高速发展，eVTOL、无人机等新型航空器对高效低噪螺旋桨的需求持续攀升。通过本项目研究，旨在突破螺旋桨多学科优化设计、低噪音气动布局、碳纤维一体化成型等核心技术难题，实现螺旋桨气动效率与噪音性能的协同提升，搭建自主可控的设计 - 测试 - 量产全流程体系，完成碳纤维螺旋桨生产线建设，实现产业化，并为 eVTOL 制造商、无人机企业、科研院所等提供定制化螺旋桨产品与技术服务。

	
	研究内容
	（项目研究内容，主要描述实现研究目标的载体，或者是研究目标的具体化。） 
研发 eVTOL / 无人机用高效低噪螺旋桨系统，需具备实现螺旋桨参数化几何建模、多学科气动 - 噪音 - 结构耦合优化算法、低噪音桨型气动布局设计、碳纤维一体化成型工艺、螺旋桨气动性能仿真测试与评价、全工况性能验证与迭代优化等功能。

	
	关键
技术指标
	（指标参数情况，不少于3条，限200字以内）
1.eVTOL 悬停效率≥0.8，巡航效率≥0.78，距桨心 1m 处噪声声压级≤120dB；
2.CFD 气动性能仿真计算误差≤5%，螺旋桨设计优化效率提升 80%；
3.碳纤维螺旋桨结构强度满足 1.5 倍额定载荷要求，使用寿命≥500h；
4.适配 5-500kg 级 eVTOL、无人机等多类型航空器，定制周期≤15 天。


	技术需求类别
	☑新产品研发 □产品升级换代 □生产线技术改造
□制造工艺改进 □制造装备改进 □其他

	意向合作方式
	□技术转让 ☑技术开发 □技术咨询 □技术服务 
□技术入股 □人才培养 □共建载体 □其他

	需求所处阶段
	☑研制 □试生产 □小批量生产 □批量生产 □其他
	意向合作院校
	江苏科技大学
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