附件
[bookmark: _GoBack]镇江高新区“双高协同”企业创新需求表（第二批）
	企业名称
	江苏空天测控科技有限公司

	联系人
	朱贤菲
	职务
	业务经理

	电子邮箱
	18913438767@163.com
	电话
	18913438767

	产业集群
	[bookmark: OLE_LINK1]■高端装备制造 □生命健康 □数字经济
□新材料 □其他

	重点产业
	■航空航天（含低空经济）  □汽车及零部件（新能源汽车）
□新型电力（新能源）装备（含新型储能与氢能） 
□医疗器械和生物医药      □船舶海工装备
□高性能材料              □智能农机装备     
□新一代信息技术（含人工智能、具身智能和智能终端、脑机接口）
□视觉光学                □其他

	主营产品
	航空航天环境下高精度液体流量传感器以及工业用仪器仪表开发、设计与制造。



	技术需求名称
	粘度对涡轮流量计测量精度影响及多粘度校准技术研究

	项目总投入
（万元）
	350

	技术需求情况说明
	应用场景
	（主要阐述通过项目的解决，可实现的场景应用）
流量计是航空航天发动机的“血液监测仪”，是确保发动机燃烧效率、推力稳定与任务安全的关键装置之一。在航空航天恶劣工况，以及介质温度和压力变化大的情况下，介质粘度对精度的影响会导致流量计特性曲线（K系数/雷诺数）发生“畸变”，从而产生巨大误差。
项目实施单位已自主研制的对转涡轮流量计，在我国航空航天领域经权威检测，是一款性能最优的量计。本项目的实施将基于航空发动机试验燃油流量测量模型，针对航空发动机试验过程中粘度变化对双涡轮流量计测量性能的影响规律，开展理论分析及校准试验研究，旨在为我国航空发动机燃油流量测量重构粘度修正曲线，构建基于介质工况的物性参数修正方法，为我国航空航天发动机燃油流量提供高精度测量，最终实现摆脱欧美对我国的技术封锁，提升国际话语权。

	
	研究内容
	（项目研究内容，主要描述实现研究目标的载体，或者是研究目标的具体化。）
1、开展介质粘度对涡轮流量计测量精度的影响研究
（1）基于涡轮流量计测量原理，开展介质粘度与涡轮流量计测量性能影响的理论分析。
（2）搭建变粘度校准试验平台，完成校准溯源，进一步开展针对涡轮流量计的不同粘度校准试验，获得不同粘度下标准流量与涡轮流量计的输出频率的关系。
（3）基于变粘度校准试验数据及理论分析，进行粘度对涡轮流量计测量性能的影响规律分析，完成粘度与涡轮流量计输出信号的关系的通用粘度曲线拟合，定量分析评估粘度修正后涡轮流量计的流量测量精度。
2、开展航空发动机试验用燃油物性修正方法研究
（1）开展 RP-3 航空煤油等航空发动机用典型燃料的密度粘度物性研究，分析温度压力对密度、粘度的影响，并形成修正方法，评估修正后的物性测量误差。
（2）基于物性修正方法，构建包含温度、压力影响的密度、运动粘度修正程序，通过获得实时工祝下燃料的温度与压力参数实现动态物性计算，为后续流量测量提供准确的燃料物性。
3、开展基于航空发动机试验介质工况的燃油流量精确测量修正方法研究
（1）针对双涡轮流量计因价质温度、压力变化引起的几何形变（如流道、壁厚等变化），形成介质温度、里大对几何形变量的修正关系；分析几何形变对涡轮流量计测量性能的影响，建应发动机试验介质温度、压力与流量计内部关键结构参数和燃油流量数据的修正程序，用于燃油流量测量的修正。
（2）基于介质温度、压力对燃油物性影响，粘度对燃油流量测量的影响及几何形变对燃油流量测量的影响，形成发动机试验燃油流量精确测量修正方法，并建立修正程序，实现发动机试验燃油流量的实时精确测量，完成基于测量不确定度评估的燃油流量测量精度评定，确保测量精度满足要求。


	
	关键
技术指标
	（指标参数情况，不少于3条，限200字以内）
[bookmark: _Toc457554033][bookmark: _Toc2841118]1、流量测量范围：50kg/h~10000kg/h；
2、实现校准粘度涵盖(1~10)mm2/s范围内的至少5种粘度；
3、工作介质：丙二醇与水混合溶液；
4、试验台精度：优于0.2%；
5、油源最大压力：≥0.6Mpa；
6、被校准流量计类型：不少于2种流量计。


	技术需求类别
	□新产品研发   □产品升级换代 □生产线技术改造
□制造工艺改进 □制造装备改进 ■其他

	意向合作方式
	□技术转让 ■技术开发 □技术咨询 □技术服务 
□技术入股 □人才培养 □共建载体 □其他

	需求所处阶段
	■研制 □试生产 □小批量生产 □批量生产 □其他
	意向合作院校
	江苏科技大学
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