附件
镇江高新区“双高协同”企业创新需求表（第二批）
	企业名称
	大正（江苏）微纳科技有限公司

	联系人
	董志敏
	职务
	行政商务主任

	电子邮箱
	dongzhimin@dazhengtop.com
	电话
	15358587019

	产业集群
	□高端装备制造 □生命健康 □数字经济
☑新材料 □其他

	重点产业
	□航空航天（含低空经济）  □汽车及零部件（新能源汽车）
□新型电力（新能源）装备（含新型储能与氢能） 
□医疗器械和生物医药      □船舶海工装备
☑高性能材料              □智能农机装备     
☑新一代信息技术（含人工智能、具身智能和智能终端、脑机接口）
□视觉光学                □其他

	主营产品
	柔性钙钛矿太阳能电池及模组、柔性电池制造核心精密设备（狭缝涂布设备、低损伤物理气相沉积设备），并提供新型钙钛矿薄膜太阳能电池组件及配套精密设备的研发与产业化服务。

	
	

	技术需求名称
	柔性钙钛矿电池用高阻隔封装膜

	项目总投入
（万元）
	

	技术需求情况说明
	应用场景
	（主要阐述通过项目的解决，可实现的场景应用）
该阻隔膜主要应用于柔性穿戴光伏设备，如光伏服饰、智能手环、可穿戴电源等，适配反复弯折与扭曲工况；也用于柔性便携能源，包括便携式充电包、户外应急电源，保障潮湿环境下长期防潮防氧；同时适配柔性光伏建材与建筑一体化场景，用于柔性屋顶、幕墙，兼顾力学柔性与高阻隔稳定性；还可应用于物联网传感器、低功耗电子标签及航空航天轻量能源模块，满足轻量化、耐弯折、高可靠性封装需求。

	
	研究内容
	（项目研究内容，主要描述实现研究目标的载体，或者是研究目标的具体化。） 
围绕柔性钙钛矿电池防潮、抗氧与耐弯折的封装需求，开展**基材筛选与改性、多层阻隔结构设计、无机/有机复合镀膜工艺优化、界面调控与缺陷抑制**研究；通过测试阻隔膜在弯折、拉伸、湿热、冷热循环下的阻隔性能与力学稳定性，建立工艺-结构-性能关联机制；最终形成高阻隔、耐弯折、低成本、适配卷对卷生产的封装阻隔膜制备技术，满足柔性器件长期稳定性要求。

	
	关键
技术指标
	（指标参数情况，不少于3条，限200字以内）
1. 阻隔性能：水汽透过率（WVTR）≤10⁻4 g/(m²·day)，氧气透过率（OTR）≤10⁻³ cm³/(m²·day·atm)。
2. 力学柔性：耐弯折≥10000次（半径5mm），拉伸强度≥100MPa，无裂纹、无脱层。
3. 环境稳定性：-40℃~85℃冷热循环、85℃/85%RH湿热测试后阻隔性能无明显衰减。
4. 界面与工艺：与柔性基材附着力≥5N/cm，兼容卷对卷制备工艺，厚度≤50μm。
5. 光学与适配性：透光率≥90%（400~800nm），热收缩率匹配钙钛矿器件，无翘曲。

	技术需求类别
	☑新产品研发 □产品升级换代 □生产线技术改造
☑制造工艺改进 □制造装备改进 □其他

	意向合作方式
	□技术转让 ☑技术开发 □技术咨询 □技术服务 
□技术入股 ☑人才培养 ☑共建载体 □其他

	需求所处阶段
	☑研制 □试生产 □小批量生产 □批量生产 □其他
	意向合作院校
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