附件
镇江高新区“双高协同”企业创新需求表（第二批）
	企业名称
	创能科技（江苏）有限公司

	联系人
	郑雨荷
	职务
	项目总监

	电子邮箱
	1140178744@qq.com
	电话
	18260627973

	产业集群
	□高端装备制造 □生命健康 □数字经济
新材料 □其他

	重点产业
	□航空航天（含低空经济）  □汽车及零部件（新能源汽车）
□新型电力（新能源）装备（含新型储能与氢能） 
□医疗器械和生物医药      □船舶海工装备
高性能材料              □智能农机装备     
□新一代信息技术（含人工智能、具身智能和智能终端、脑机接口）
□视觉光学                □其他

	主营产品
	适用于光伏电极与储能电池的高性能超细合金村料

	
	

	技术需求名称
	高性能光伏电池与储能电池用金属电极材料及其关键生产设备的研发

	项目总投入
（万元）
	1000

	技术需求情况说明
	应用场景
	（主要阐述通过项目的解决，可实现的场景应用）
本项目聚焦于高性能光伏电池与储能电池。通过研发高性能金属电极材料及配套关键生产设备，可大幅提升光伏电池的转换效率与储能电池的循环稳定性。该技术适用于大型光伏电站、分布式屋顶光伏、工商业储能系统及家庭光储一体化解决方案，能够有效降低度电成本，提升新能源并网消纳能力，助力构建以可再生能源为主体的新型电力系统，推动"双碳"目标实现。

	
	研究内容
	（项目研究内容，主要描述实现研究目标的载体，或者是研究目标的具体化。） 
本研究拟开发高性能光伏电极用超细银合金电极材料;开发固态锂金属电池用抗枝晶银合金负极材料;开发上述金属电极材料的可控还原合成技术;完成智能化与自动化的关键核心设备的开发。


	
	关键
技术指标
	（指标参数情况，不少于3条，限200字以内）
（1）高性能光伏电池与储能电池用抗枝晶银合金粉体振实密度实验突破7 g cm3，粒径分布达到D50<1.5μm；
（2）高性能光伏电池与储能电池用抗枝晶银合金粉体的高结晶质量和低电阻率，电阻率低于5×10-6 Ω cm；
（3）高性能光伏电池与储能电池用抗枝晶银合金负极相较于传统Li负极首次库仑效率提升5%以上，循环寿命提升15%以上。

	技术需求类别
	新产品研发 □产品升级换代 □生产线技术改造
□制造工艺改进 □制造装备改进 □其他

	意向合作方式
	技术转让 技术开发 □技术咨询 □技术服务 
技术入股 人才培养 共建载体 □其他

	需求所处阶段
	研制 □试生产 □小批量生产 □批量生产 □其他
	意向合作院校
	江苏科技大学
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