附件
镇江高新区“双高协同”企业创新需求表（第二批）
	企业名称
	江苏华兴通讯科技有限公司

	联系人
	丁亚峰
	职务
	财务信息主管

	电子邮箱
	manisdyftly@163.com
	电话
	17715996989

	产业集群
	□高端装备制造 □生命健康 □数字经济
□新材料 其他

	重点产业
	□航空航天（含低空经济）  □汽车及零部件（新能源汽车）
□新型电力（新能源）装备（含新型储能与氢能） 
□医疗器械和生物医药      □船舶海工装备
□高性能材料              □智能农机装备     
□新一代信息技术（含人工智能、具身智能和智能终端、脑机接口）
□视觉光学                其他

	主营产品
	通讯同轴连接器、转接器、避雷器、线缆组件

	
	

	技术需求名称
	高频炉高强度无磁再生连铸铜棒的冶炼

	项目总投入
（万元）
	

	技术需求情况说明
	应用场景
	（主要阐述通过项目的解决，可实现的场景应用）
在同轴连接器行业黄铜是主要的材料，在安装是需要扭紧相关部件，由于连铸铜棒材质偏软，导致变形，只能采用挤压工艺生产的铜棒，后者价格偏高，严重压缩产品利润。
铜棒中铁含量的高低，影响产品的互调性能，现阶段生产中使用电解铜为材料来降低铜棒中的铁含量，成本比较高。

	
	研究内容
	（项目研究内容，主要描述实现研究目标的载体，或者是研究目标的具体化。） 
1、 在连铸工艺中增加相关工艺或材料，提升铜棒的扭力强度
2、 在使用再生铜和废铜为主要材料，运用在高频炉生产出无磁铜棒（铁含量小于0.15）

	
	关键
技术指标
	（指标参数情况，不少于3条，限200字以内）
相关零部件扭力需求大于18N
核心零部件要求铁含量小于0.15

	技术需求类别
	新产品研发 □产品升级换代 □生产线技术改造
制造工艺改进 □制造装备改进 □其他

	意向合作方式
	□技术转让 技术开发 技术咨询 技术服务 
□技术入股 □人才培养 □共建载体 □其他

	需求所处阶段
	□研制 □试生产 □小批量生产 批量生产 □其他
	意向合作院校
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