附件
镇江高新区“双高协同”企业创新需求表（第二批）
	企业名称
	江苏船海工程设计研究院有限公司

	联系人
	叶仁凯
	职务
	研发部经理

	电子邮箱
	yerenkai@jsmarine.cn
	电话
	13773585833

	产业集群
	☑高端装备制造 □生命健康 □数字经济
□新材料 □其他

	重点产业
	□航空航天（含低空经济）  □汽车及零部件（新能源汽车）
□新型电力（新能源）装备（含新型储能与氢能） 
□医疗器械和生物医药      ☑船舶海工装备
□高性能材料              □智能农机装备     
□新一代信息技术（含人工智能、具身智能和智能终端、脑机接口）
□视觉光学                □其他

	主营产品
	船舶设计、海洋工程装备制造

	
	

	技术需求名称
	深海采矿作业平台设计

	项目总投入
（万元）
	1500

	技术需求情况说明
	应用场景
	（主要阐述通过项目的解决，可实现的场景应用）
随着全球清洁能源转型推进及战略性金属需求增长，深海采矿正由理论探索加速迈向工程化与产业化应用。针对我国在单体装备已取得突破，但在水面支持平台专用化设计、系统集成联动及平台—外输船协同方面仍存在不足、整体呈“点强链弱”的问题，本项目旨在突破“采—输—储—联”一体化平台总体设计、多装备协同控制及矿浆高效输运等关键技术，实现“海底采集—管道提升—船上处理—转运上岸”全流程协同联动；构建系统验证平台并开展联调测试，推动由单体装备向系统化产业链转型，支撑工程化应用与产业化发展。

	
	研究内容
	（项目研究内容，主要描述实现研究目标的载体，或者是研究目标的具体化。） 
研发面向深海采矿“采—输—储—联”全流程的一体化作业平台，重点开展矿物储存高效装载与尾水排放控制、输—储环节协同与安全高效输送、储存系统—外联系统—外输船协同作业，以及融合作业流程的一体化平台总体设计等关键技术研究；同时，构建面向关键作业性能的模型试验与验证体系，为平台工程化应用与稳定运行提供有力支撑。

	
	关键
技术指标
	（指标参数情况，不少于3条，限200字以内）
1、形成一套采矿平台设计方案，主尺度约为：船长140.8m、船宽37m、型深9m，设计航速不低于10kn；
2、配置多金属结核矿砂专用货舱，舱容不小于10000t；配置尾矿（筛分后废料）储存舱，舱容不小于1800m³；
3、平台具备不小于2000m水深的矿产开采作业能力，可在6级海况下维持正常作业状态。


	技术需求类别
	☑新产品研发 □产品升级换代 □生产线技术改造
□制造工艺改进 □制造装备改进 □其他

	意向合作方式
	□技术转让 □技术开发 □技术咨询 ☑技术服务 
□技术入股 □人才培养 □共建载体 □其他

	需求所处阶段
	☑研制 □试生产 □小批量生产 □批量生产 □其他
	意向合作院校
	江苏科技大学
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