附件
镇江高新区“双高协同”企业创新需求表（第二批）
	企业名称
	镇江电擎电力科技有限公司

	联系人
	凌梦
	职务
	行政经理

	电子邮箱
	3055416722@qq.com
	电话
	18251480958

	产业集群
	☑高端装备制造 □生命健康 □数字经济
□新材料 □其他

	重点产业
	□航空航天（含低空经济）  □汽车及零部件（新能源汽车）
☑新型电力（新能源）装备（含新型储能与氢能） 
□医疗器械和生物医药      □船舶海工装备
□高性能材料              □智能农机装备     
□新一代信息技术（含人工智能、具身智能和智能终端、脑机接口）
□视觉光学                □其他

	主营产品
	新一代高性能 SVG、APF（有源电力滤波器）模块

	
	

	技术需求名称
	新一代高性能电能质量补偿系统

	项目总投入
（万元）
	500万元

	技术需求情况说明
	应用场景
	（主要阐述通过项目的解决，可实现的场景应用）
随着新型电力系统建设与 “双碳” 战略的深入推进，新能源大规模并网、多元负荷波动等引发的无功失衡、谐波污染、电压闪变等电能质量问题日益严峻，电能质量补偿技术正从传统粗放式补偿向高精度、快响应、智能化方向迭代升级。通过本项目研究，旨在突破超快速响应电路拓扑设计、模糊 PID 谐波抑制、SVG 尽限补偿等核心技术难题，实现 25μs 级超快速响应、0.1kvar 级高精度补偿、1.5% 以内低电流畸变率的高性能电能质量治理，构建完善的研发测试体系与规模化生产体系，完成自动化生产线改造，实现产业化，并为新能源场站、工业企业、轨道交通、数据中心、充电桩集群等多场景提供一站式电能质量优化解决方案。

	
	研究内容
	（项目研究内容，主要描述实现研究目标的载体，或者是研究目标的具体化。） 
研发新一代高性能电能质量补偿系统（核心为高性能 SVG 静止无功发生器），需具备实现 25μs 级超快速响应电路拓扑结构设计与电磁兼容优化、1.5% 以内低畸变率模糊 PID 谐波抑制算法开发与迭代、0.1kvar 级 SVG 尽限补偿技术攻关与高精度补偿算法实现、SiC 宽禁带半导体功率器件适配与驱动电路优化、多场景自适应电能质量补偿策略构建、系统集成测试与可靠性验证、模块化产品产业化工艺优化等核心技术功能。

	
	关键
技术指标
	（指标参数情况，不少于3条，限200字以内）
1.统响应速度≤25μs；
2.补偿最小单位≤0.1kvar；
3.电流畸变率≤1.5%；
4.补偿效率≥99%；
5.电磁干扰≤-57dBm；
6.适配温度范围 - 10℃~80℃。

	技术需求类别
	☑新产品研发 □产品升级换代 □生产线技术改造
□制造工艺改进 □制造装备改进 □其他

	意向合作方式
	□技术转让 ☑技术开发 □技术咨询 □技术服务 
□技术入股 □人才培养 □共建载体 □其他

	需求所处阶段
	☑研制 □试生产 □小批量生产 □批量生产 □其他
	意向合作院校
	江苏科技大学
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